***Памятка по эксплуатации печного отопления.***

***При эксплуатации печного отопления запрещается****:*

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а

также поручать детям надзор над ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества

и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся

жидкости.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих

видов топлива.

- Перекаливать печи.

- Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.

***Берегите жилище от пожара!***

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный

сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за

летний период теряют навыки в обращении с отопительными

приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное

оборудование со временем приходит в негодность.

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга

и теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и

безопасность.

***Периодически проверяйте печи!***

- Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька

кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких

пристроенных зданий;

- Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте

примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а

отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не

менее 0,32 метра;

- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то

перед топочной дверцей на полу из горючих материалов

прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;

- Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых

проходят дымовые каналы;

- Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже

одного раза в три месяца;

- Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и

проливайте водой.

**ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 ИЛИ**

**2-11-07, 34-236 С МОБИЛЬНОГО ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ – ИЛИ 112**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ИЗЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**